|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Регион** | **Сроки** | **Допустимые нагрузки и другие особенности** | **Нормативные акты** |
| **Алтай (республика)** | 11 апреля – 11 мая | Допустимая осевая нагрузка — 5 тонн для одиночной, 4 тонны для двухосной и 3 тонны для трёхосной тележек.  | [Сообщение на сайте республиканского Минтранса](https://minregion-ra.ru/about/info/news/2722/).  |
| **Алтайский край** | 10 апреля – 9 мая | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. | [Приказ краевого Минтранса](https://mintrans.alregn.ru/uploads/Doc/4962/84.pdf).  |
| **Архангельская область** | 10 апреля – 19 мая в южных районах, 17 апреля – 26 мая в северных. | Допустимая осевая нагрузка — 3,5 тонны.  | [Постановление областного правительства с перечнем северных и южных районов](https://www.ador.ru/data/files/news/2639.pdf).  |
| **Амурская область** | 1 – 30 апреля, 14 апреля – 14 мая | Ограничения вводятся поэтапно, сперва в южных, а затем в северных районах области.  Допустимая общая масса ТС на время ограничений — не более 12 тонн.  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ областного Минтранса](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2801202301270001) с перечнем автодорог.  |
| **Башкирия** | 5 – 30 апреля | На дорогах регионального значения (указаны в приложении 1 к приказу) допустимые нагрузки будут определяться в соответствии с постановлением Правительства №2200 «Об утверждении Правил перевозок грузов автомобильным транспортом…» с увеличением размера вреда в 2,9 раза. На дорогах межмуниципального значения (указаны в приложениях 2 и 3 к приказу) допустимая нагрузка на ось составит 6 тонн. | [Приказ республиканского правительства](https://npa.bashkortostan.ru/38621/) |
| **Брянская область** | 15 марта – 13 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 4 тонны(на дорогах, рассчитанных на нагрузку 10 тонн на ось). Ограничения не распространяются на международные перевозки.  | [Постановление областного правительства](https://uprdor32.ru/new/index_new193.php) на сайте ГУП «Управление автомобильных дорог Брянской области» |
| **Бурятия** | 15 апреля – 14 мая, 25 апреля – 24 мая | Ограничения вводятся в два этапа — сперва в южных, затем в северных районах республики.  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ о введении ограничений](https://xn--03-6kcik3dbqo.xn--p1ai/dowload/20230210_095500.pdf).  |
| **Волгоградская область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка – 5 тонн.  | [Постановление областной администрации](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3400202303300003).  |
| **Владимирская область** | 1 – 30 апреля | Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ областного Минтранса](https://uprdor33.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-35-%D0%BE%D1%82-20.02.2023%D0%B3..pdf) с перечнем дорого и указанием допустимых осевых нагрузок.  |
| **Вологодская область** | Разные сроки в разных районах региона — с 29 марта по 15 мая. | Разрешенная максимальная масса ТС – 8 тонн.  | [Информация по районам](https://ddxt.gov35.ru/vedomstvennaya-informatsiya/info-for-citizens/ogranichenie-dvizheniya/) с указанием сроков и условий ограничений на сайте областного Департамента дорожного хозяйства и транспорта.  |
| **Воронежская область** | 10 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 5 тонн.  Ограничения не распространяются на международные перевозки. | [Приказ областного Департамента дорожной деятельности](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/3601202303100002).  |
| **Еврейская автономная область (ЕАО)** | 15 апреля – 14 мая | Допустимая осевая нагрузка — 5 тонн. | Информация уточняется.  |
| **Забайкальский край** | 20 апреля – 19 мая;24 апреля – 23 мая;7 мая – 6 июня. | Ограничения вводятся в три этапа на разных участках дорог.  | [Приказ краевого Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта](https://media.75.ru/minstroy/documents/155400/prikaza-o-vvedenii-ogranicheniy.pdf) с перечнем дорог, указанием сроков ограничений и допустимых осевых нагрузок. |
| **Ивановская область** | 3 апреля – 1 мая | Осевые нагрузки зависят от конкретны участков дороги. Ограничения **распространяются**на международные перевозки.   | [Приказ областного Департамента дорожного хозяйства и транспорта](https://ddht.ivanovoobl.ru/upload/medialibrary/352/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%96%2069%20%D0%BE%D1%82%2021.02.2023.pdf) с перечнем дорог и указанием допустимых осевых нагрузок.  |
| **Иркутская область** | 10 апреля – 9 мая, на ряде дорог с 10 мая по 8 июня | Допустимые осевые нагрузки: 6, 5 и 4 тонны для одиночной оси, двухосных и трёхосных тележек.  | [Приказ областного Министерства транспорта и дорожного хозяйства](https://irkobl.ru/sites/transport/ogranicheniy/ogranicheniya/61-7-%D0%BC%D0%BF%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2017.03.2023.pdf).  |
| **Калмыкия** | 25 марта – 25 апреля | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одиночной оси, 5 тонн для двухосной и 4 тонны для трехосной тележек.  | [Приказ о введении ограничений](http://kalmstroy.ru/deyatelnost/New%20Folder/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%D1%82%2027%20%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F%202023%20%E2%84%96%2069-%D0%BF.pdf) с перечнем автодорог, на которых они вводятся.  |
| **Калужская область** | 27 марта – 25 апреля | Допустимые осевые нагрузки — от 3 до 6 тонн на ось в зависимости от участка дороги. Перечень дорог с указанием осевых нагрузок — в приложении к [приказу областного Минтранса](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202302140003).  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ областного Минтранса](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4001202302140003).      |
| **Калуга** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 4 тонны.  | [Постановление городской управы](https://docviewer.yandex.ru/view/808608931/?page=2&*=UyC72e1ay13WYdcp%2FFbDKuCZyhp7InVybCI6Imh0dHBzOi8vd3d3LmthbHVnYS1nb3YucnUvdXBsb2FkL2libG9jay9iMTUvNDk1dTdmMGxkdWdlZnN2eHI4ZDR4enQ1cWdzcnU4N2YuZG9jIiwidGl0bGUiOiI0OTV1N2YwbGR1Z2Vmc3Z4cjhkNHh6dDVxZ3NydTg3Zi5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiODA4NjA4OTMxIiwidHMiOjE2Nzg2OTczOTUyMDYsInl1IjoiNTkxMDE1MTAxMTY0MTkyMjU2NSIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ1cmw9aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cua2FsdWdhLWdvdi5ydSUyRnVwbG9hZCUyRmlibG9jayUyRmIxNSUyRjQ5NXU3ZjBsZHVnZWZzdnhyOGQ0eHp0NXFnc3J1ODdmLmRvYyZub19yZWRpcmVjdD0xIn0%3D) с перечнем дорог, на которые ограничения не распространяются.  |
| **Карелия** | 3 – 30 апреля, 10 апреля – 7 мая | Ограничения будут вводиться поэтапно, сперва в южных, а затем в северных районах республики. Ограничения коснутся ТС общей массой более 10 тонн.  Ограничения не распространяются на международные перевозки. | [Приказ республиканского Минтранса](https://vk.com/doc11843311_657613761?hash=A19QzqBd1MeNT5gLiEE2zhP6ZwTpvttKQkeEA42Uz2P&dl=idSmOfCv6henqLTGRlPPVxYiKWSSETj4ggAf61vKPzP) с указанием регионов. [Постановление республиканского правительства](https://karelia-gov.ru/doc/17479) с указанием грузов, не попадающих под ограничения.   |
| **Кемерово** | 3 апреля – 2 мая | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются в соответствии с [Правилами перевозки грузов](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371981/fc4da504b29db9a70d76269bb4e0b5753fdf61c8/). При их превышении при расчёте вреда будет действовать коэффициент 1 вместо 0,35.  | [Постановление горадминистрации](https://pravo-kemerovo.ru/document/p609-42871.doc).  |
| **Кемеровская область** | Ориентировочно: 24 апреля – 23 мая | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются в соответствии с Правилами перевозки грузов. При их превышении при расчёте вреда будет действовать коэффициент 1 вместо 0,35.      | [Объявление на сайте Министерства жилищно-коммунального и дорожного комплекса](https://xn--42-plcq9c.xn--p1ai/o-vremennom-ogranichenii-dvizheniya-na-period-s-24-04-2023-po-23-05-2023/).  |
| **Коми** | 10 апреля – 9 мая, 24 апреля – 25 мая | Ограничения будут вводиться поэтапно, сперва в южных, а затем в северных районах республики.  Допустимые осевые нагрузки — 6 тонн на ось на асфальтобетонных и 1,5 тонны на ось на грунтовых дорогах.  | Информация уточняется |
| **Костромская область** | 3 апреля – 2 мая и 17 апреля – 16 мая  | Ограничения проводятся в два этапа в разных районах области. Допустимые осевые нагрузки приведены в приложениях к распоряжению областной администрации.  | [Распоряжение администрации Костромской области](http://pravo.adm44.ru/docsp/27/6996-doc.pdf) с перечнем автодорог и указанием допустимых осевых нагрузок.  |
| **Красноярский край** | 17 апреля – 16 маяНа подъезде к аэропорту «Алыкель» — 22 мая – 20 июня. | Допустимые осевые нагрузки: 6, 5 и 4 тонны для одиночной оси, оси в двухосной и трёхосной тележках соответственно. | [Приказ краевого Минтранса](https://krudor.ru/upload/iblock/00a/h0gz2j76ga1otqv2sr2am0lie6o5rrmv.pdf). |
| **Кировская область** | 24 апреля – 23 мая | Допустимые осевые нагрузки: 6, 5 и 4 тонны для одиночной оси, оси в двухосной и трёхосной тележках соответственно.  | [Распоряжение областного Минтранса](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4301202303210004).  |
| **Курганская область** | 10 апреля – 9 мая | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн на ось на асфальтобетонных и 3,5 тонны на ось на грунтовых дорогах.Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Объявление](https://gkh.kurganobl.ru/?p=17273) на сайте Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.  [Перечень автодорог](https://docs.cntd.ru/document/446658212) регионального и межмуниципального значения.  |
| **Курган** | 7 марта – 6 апреля | Допустимая масса ТС — 6 тонн.  | информация уточняется |
| **Курская область** | 13 марта – 9 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн.  Ограничения не действуют на 14-46 км а/д «Курск – Льгов – Рыльск – граница с Украиной». Ограничения не распространяются на международные перевозки. | [Приказ областного Минтранса](http://roadkursk.ru/wp-content/uploads/2023/01/Prikaz-o-vvedenii-vremennykh-ogranicheniy-2023.pdf) на сайте «Курскавтодора». |
| **Ленинградская область** | 1 – 30 апреля в южных районах, 15 апреля – 14 мая в северных. | Допустимые осевые нагрузки: 5 тонн на асфальтобетонных и 3 тонны на гравийных дорогах.  | [Приказ областного комитета](https://npa47.ru/docs/government/view/101342/) по дорожному хозяйству с перечнем южных и северных районов.  |
| **Липецкая область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка – 6 тонн. | [Приказ областного управления дорог и транспорта](https://transport-admlr.ru/f/img_prikaz_o_vvedenii_vremennnyh_ogranichenij.pdf).  |
| **Марий Эл** | 7 апреля – 6 мая | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одиночной, 5 тонн для сдвоенной и 4 тонны для строенной оси.  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Постановление республиканского правительства.](https://mari-el.gov.ru/upload/medialibrary/a89/ej37ukouh0tnkgam3azxnb5k8hwwm2jm.pdf) |
| **Мурманская область** | 30 апреля – 29 мая | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн.  | [Приказ областного Министерства транспорта и дорожного хозяйства](https://mintrans.gov-murman.ru/news/482670/).  |
| **Мордовия** | 10 апреля – 9 мая | Допустимые нагрузки: 5 тонн на одиночную ось, 4 тонны на ось в двухосной и трёхосной тележках.  **Внимание!**На ряде дорог допустимые нагрузки отличаются, см. приложения к приказу >>> Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ республиканского Госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству.](https://e-mordovia.store.e-mordovia.ru/iblock/0fb/0fbac4fe960159d7dec4ce74dc86bfc7/prikaz.pdf) |
| **Новгородская область** | 1 – 30 апреля, 15 апреля – 14 мая | В Хвойнинском округе и Пестовском районе ограничения будут действовать с  15 апреля по 14 мая, в остальных районах области — с 1 по 30 апреля.  Допустимые осевые нагрузки: 4,5 тонны на дорогах с гравийным или щебёночным покрытием и 5 тонн на асфальтовых дорогах.  | [Распоряжение областного правительства](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5300202303020001?index=0&rangeSize=1). [Перечень автодорог](http://novgorodavtodor.ru/spisok-avtomobilnykh-dorog-obshcego-polzovaniya-regionalnogo-ili-mezhmunitcipalnogo-znacheniya-po-rayonam-novgorodskoy-oblasti-s-uchastkami-dorog-po-velikomu-novgorodu-leningradskoy-tverskoy-vologodskoy-oblastyam.html) с указанием типа покрытия.  |
| **Новосибирская область** | 10 апреля – 21 мая | Допустимая масса ТС — до 5 тонн.  Ограничения не будут действовать на участке с 14-го по 15-й км дороги автодороги К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар и на 300 метрах 17-го км трассы К-24 «Новосибирск – аэропорт Толмачево» («Толмачевское» кольцо). | [Приказ областного Минтранса](http://www.tuad.nsk.ru/site.nsf/0/8ec0e69c28a2940a4725896600174e88/%24FILE/1799-2-%D0%BF.pdf).  |
| **Нижегородская область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. | [Распоряжение областного правительства](https://www.guad.nnov.ru/upload/iblock/46c/92fc4i025duxc8ne05yf5ruormpz3m0s/Rasporyazhenie-o-vvedenii-vremennykh-ogranicheniy-2023.pdf). |
| **Орловская область** | 25 марта – 24 апреля | Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн для одноосной, 5 тонн для двухосной, 4 тонны для трёхосной тележек.  Ограничения не распространяются на международные перевозки. | [Распоряжение областного правительства](https://orel-region.ru/sendfile.php?id=39068) с перечнем автодорог, на которых вводятся ограничения.  |
| **Оренбург** | 20 марта – 18 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн.  | [Постановление горадминистрации.](https://orenburg.ru/documents/active/124443/) |
| **Оренбургская область** | 27 марта – 25 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. | [Объявление на сайте областного правительства](https://orenburg-gov.ru/news/8944/).  |
| **Пенза** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. Ограничения не будут вводиться на трёх маршрутах: * Проспект Победы - Тернопольская - Проспект Строителей - 8 Марта - Карпинского - Окружная – Дизельная – 3-й проезд Бурмистрова - 40 лет Октября;
* маршрут №2: Терновского - Баумана - Свердлова - Калинина – Окружная - Карпинского - Проспект Победы - Луначарского – Чаадаева – Кордон Сурка;
* маршрут №3: Аустрина – Литвинова - Байдукова – Проезд Байдукова Гагарина - Ленина - Проспект Победы - Карпинского - Окружная - Дизельная – 3-й проезд Бурмистрова - 40 лет Октября.
 | [Приказ городского управления ЖКХ.](http://penzagkh.ru/images/zakon/Prikaz002-os_2023.pdf) |
| **Пермский край** | 10 апреля – 9 мая на дорогах с переходным типом покрытия, 17 апреля – 16 мая на асфальтобетонных дорогах. | **Допустимые осевые нагрузки:**Дороги с переходным типом покрытия — 5, 4 и 3 тонны на ось для одиночной оси, двухосных и трёхосных тележек.  Асфальтобетонные дороги: 7, 6 и 5 тонн на ось для одиночной оси, двухосных и трёхосных тележек.  | [Распоряжение краевого Минтранса.](https://mintrans.permkrai.ru/dokumenty/285661/) |
| **Приморский край** | 28 марта – 27 апреля | Допустимые осевые нагрузки:на дорогах, рассчитанных под нагрузку 10 и 11,5 тонн на ось — 6, 5 и 4 тонны для одиночной оси, двух- и трёхосной тележек.  на дорогах, рассчитанных под нагрузку 6 тонн на ось — 5, 4,5 и 3,5 тонны для одиночной оси, двух- и трёхосной тележек.  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ краевого Минтранса.](https://primorsky.ru/upload/iblock/151/1q74jxsh9qb1akdsvr53mtmkw7znawg5.pdf)[Перечень автодорог с указанием нормативных осевых нагрузок.](https://www.primorsky.ru/upload/iblock/3db/3dbf2b88fde5f9088042d4eb10301be6.pdf)  |
| **Псков** | 13 марта – 11 апреля | Допустимая полная масса — 8 тонн.  Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Постановление городской администрации.](http://pskovadmin.ru/uploaded_files/files/%E2%84%96%20290%20%D0%BE%D1%82%2028.02.2023%20%205667-4%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3.%202023.doc) |
| **Псковская область** | 20 марта – 18 апреля | Допустимые осевые нагрузки на большинстве дорог — 4,5, 4 и 3,5 тонны для одиночной, двойной и тройной тележек.  На ряде дорог допустимые нагрузки отличаются.  | [Приказ областного комитета по транспорту](https://transport.pskov.ru/sites/default/files/prikaz_vesna_2023.pdf).  [Перечень дорог](https://transport.pskov.ru/sites/default/files/prilozhenie_no_1.pdf), на которых действуют отдельные допустимые нагрузки.  |
| **Рязанская область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. | [Сообщение областного Минтранса](https://vk.com/mintrans62?w=wall-161249346_9723).  |
| **Самарская область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 7 тонн.  Ограничения не распространяются на социально значимые грузы и не действуют на автодорогах «Самара-Бугуруслан» (31+245 – 31+395 км) и Красноглинское шоссе (6+858 – 7+008 км, от моста через реку Сок до Волжского шоссе).Ограничения **распространяются**на международные перевозки. Внимание! С 13 марта закрыт для грузовиков массой свыше 3,5 тонн участок с 44 по 45 км Р-229 «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград». Схемы объезда [указаны здесь](https://news.ati.su/news/2023/03/13/na-uchastke-obvodnoj-samary-zakryto-dvizhenie-gruzovikov-806795/). **Ограничение не связано с весенней просушкой и продлится до 30 декабря 2023 года.** | [Приказ Минтранса Самарской области](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6301202302200004?index=0&rangeSize=1).  |
| **Сахалинская область** | 16 мая – 14 июня | Допустимая осевая нагрузка зависит от конкретной дороги.  | [Распоряжение областного Министерства транспорта и дорожного хозяйства](https://mintrans.sakhalin.gov.ru/fileadmin/Doc/4_normativ_doc/avto_trans/Rasporjazhenie_ot_01.03.2023.pdf). [Приложение к распоряжению](https://mintrans.sakhalin.gov.ru/fileadmin/Doc/4_normativ_doc/avto_trans/Prilozhenie_k_rasporjazheniju_ot_01.03.2023.pdf) с перечнем дорог и указанием осевых нагрузок.  |
| **Ставропольский край** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн на а/д «Ставрополь-Тонельный-Барсуковская» и 5 тонн на всех остальных а/д.  | [Приказ краевого Министерства дорожного хозяйства и транспорта](http://dorogisk.ru/upload/iblock/773/oz0hu6y4q6y9irkhth0n40nx4sookxfk/%D0%9F%D0%A0%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%97%2094-%D0%9E%D0%94.pdf).  |
| **Тамбовская область** | 1 апреля – 1 мая | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. Ограничения **распространяются**на международные перевозки. | [Приказ областного Министерства автомобильных дорог и транспорта](https://dortrans.tmbreg.ru/assets/files/prikaz/prikaz-111-2023.pdf).  |
| **Татарстан** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 6 тонн. Ограничения **распространяются**на международные перевозки.  | Постановления республиканского кабмина и муниципальных органов власти — [на сайте Минтранса республики Татарстан](https://mindortrans.tatarstan.ru/ogranichenie-dvizheniya.htm).  |
| **Тверская область** | Март – апрель – май | В разных районах области — разные сроки и условия ограничений.  | Подробная информация по районам — [на сайте дирекции областного дорожного фонда](http://dtdf.net/main/sluzhba-novostej/novosti-dorozhnoj-otrasli-tverskoj-oblasti/%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B5.html).  |
| **Томская область** | 1 апреля – 15 мая | Допустимые осевые нагрузки зависят от конкретной автодороги.     | Приказ [на сайте областного Дептранса](https://dts.tomsk.gov.ru/vremennye-ogranichenija-dvizhenija-transportnyh-sredstv-po-avtomobilnym-dorogam).  |
| **Тульская область** | 1 – 30 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 4 тонны на ось. Ограничения не распространяются на международные перевозки.   | [Приказ областного Минтранса](https://transport.tularegion.ru/upload/iblock/185/xhst65sdfyw1oxr978d4vwz3jhmdf9i8.pdf), [перечень автодорог](https://docs.cntd.ru/document/460100999).  |
| **Тюменская область** | 15 апреля – 14 мая | Допустимая осевая нагрузка: * на грунтовых дорогах — 6 тонн;
* на асфальтобетонных дорогах — в зависимости от участка дороги (см. приложение к приказу).
 | [Приказ областного управления строительства.](https://law.admtyumen.ru/files/upload/OIV/U_gus/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96137-%D0%9E%D0%94%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2023%20_%D0%9E%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB.pdf) |
| **Удмуртия** | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки устанавливаются в соответствии с [приложением к Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом.](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371981/fc4da504b29db9a70d76269bb4e0b5753fdf61c8/) | [Приказ республиканского Минтранса](https://mindortrans.su/attachments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8__0064_%D0%BE%D1%82_15.02.2023.PDF), [перечень автодорог](https://docs.cntd.ru/document/561637753). |
| **Ульяновская область** | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки зависят от конкретной автодороги.   Ограничения **распространяются**на международные перевозки.   | [Приказ областного Минтранса](https://transport.ulregion.ru/wp-content/uploads/2023/02/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BE%D1%82-27.02.2023-%E2%84%962-%D0%9E%D0%94.pdf) с перечнем дорог и допустимых осевых нагрузок.  |
| **Хабаровск** | 26 марта  – 25 апреля | Допустимая осевая нагрузка — 3,5 тонны.  | информация уточняется |
| **Хабаровский край** | С 5 апреля в южных районах до 20 июня в северных. | Ограничения вводятся поэтапно в разных районах края, их список — в приказе краевого Минтранса >>> Допустимые осевые нагрузки: 6 тонн на дорогах II и III технической категории, 5 тонн на дорогах IV и V технической категории. Перечень дорог с указанием категорий в приложении к приказу краевого Минтранса >>>  | [Приказ краевого Минтранса](http://khbuprdor.ru/Pub/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%2015.03.2023%20%E2%84%96%2025.pdf).  |
| **Хакасия** | 10 апреля – 9 мая | Допустимые осевые нагрузки зависят от конкретной автодороги. | [Приказ республиканского Минтранса.](https://r-19.ru/documents/3435/142848.html) |
| **Чувашия** | 10 апреля  – 9 мая | Допустимые осевые нагрузки зависят от конкретной автодороги. Ограничения **распространяются**на международные перевозки.   | [Приказ республиканского Минтранса](https://mintrans.cap.ru/doc/laws/2023/03/02/order-01-03-37).  Приложения к приказу ([1](https://fs.cap.ru/file/4uaw0Q8nSdEDcglohCJW2IxpH5CbR7dY), [2](https://fs.cap.ru/file/MlXHTsCjA6rrTAR2Iur7r4uEfUf1kIVf)) с перечнями автодорог и допустимых нагрузок.  |
| **Чебоксары** | 27 марта – 25 апреля | Допустимая общая масса — 6 тонн, осевые нагрузки — 4 тонны на одиночной оси, 3 тонны на двух- и трёхосных тележках.  | [Объявление на сайте городской администрации](https://gcheb.cap.ru/news/2023/03/06/v-cheboksarah-dlya-sohraneniya-dorog-ogranichat-dv). |
| **Ярославская область** | 1 – 30 апреля | Допустимые осевые нагрузки зависят от конкретной автодороги. Ограничения **распространяются**на международные перевозки.   | [Приказ областного Департамента дорожного хозяйства](https://www.yarregion.ru/depts/ddh/docsDocuments/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%E2%84%963%20%D0%BE%D1%82%2014_03_2023%20%28%E2%84%9640-13456%20%D0%BE%D1%82%2014_03_2023%29.PDF) с перечнем автодорог и указанием допустимых осевых нагрузок.  |
| **Якутия** | С 15 мая по 15 июля в разных районах республики. | Осевые нагрузки отличаются на разных участках дорог.  | [Приказ республиканского Минтранса](http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/1401202304040002) с указанием сроков и допустимых осевых нагрузок на разных участках автодорог.  |
| **Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)** | 15 апреля – 14 мая | Допустимые осевые нагрузки отличаются на разных участках дорог (см. приложение к приказу) | [Приказ окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства.](https://dtidh.yanao.ru/upload/uf/c6c/lwk3jfcxyw2akfddrumsj04wgqe15yld/Prikaz42.pdf) |